**Załącznik nr 11**

**Załącznik nr 1 do umowy WRIP.3432.10c…….2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość sztuk | Wymóg graniczny | Potwierdzenie, opis |
| **1.** | **Odgarniacz liści**  **Dane techniczne:** Moc: 2100 W Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz Max. liczba obrotów: 14 000 min-1 Nadmuch-strumień powietrza: 250 km/h Moc zasysania: 12 m³/min Wymiary opakowania: ok. 920 x 205 x 345 mm  Waga: ok. 5,50 kg  **Wyposażenie standardowe:** - Duży wąż ssący składający się z dwóch elementów. - Worek na liście ok. 45 l. - Regulowany pasek do noszenia urządzenia. | szt. | 1 | TAK |  |
| **2.** | **Odśnieżarka**  **Dane techniczne:**  Górno- zaworowy, czterosuwowy 13 KM silnik z rozrusznikiem elektrycznym na 230 V,  Skrzynia biegów hydrostatyczno- bezstopniowa;  Szerokość pracy- 81 cm  Śruba śnieżna zębata (Średnica 40 cm)-stal zębata PRO  Obudowa śruby śnieżnej -wysokość 53 cm.  Wirnik wyrzucający śnieg o średnicy 30 cm z 3 łopatkami.  Wysokość komory śnieżnej ok. 53cm  Napęd na pompowane koła o wymiarach 40x17.  Regulowane płozy.  Opony MaxiGrip 16  Możliwość zastosowania łańcuchów śnieżnych na koła.  Regulacja wysokości wyrzutu śniegu z pulpitu sterowniczego.  Oświetlenie robocze halogenowe.  Elektrycznie podgrzewane uchwyty sterownicze.  Pojemność zbiornika paliwa 3,8 l | szt. | 1 | TAK |  |
| **3.** | **Kosiarka do trawy z agregatem**  **Dane techniczne**:  Kosiarka z silnikiem WM 12,5 o mocy 12,5 KM.  Agregat tnący o szerokości koszenia 78 cm.  Maksymalna prędkość 9 km/h  Koła o rozmiarze przód 16'', tył 13''.  Regulacja siedzenia,  Pływający agregat Combi | szt. | 1 | TAK |  |
| **4.** | **Podkaszarka**  **Dane techniczne:**  Silnik o mocy 280 W;  Drążek teleskopowy 115 cm;  Średnica cięcia 23 cm  Ciężar ok. 1,6 kg  Zamknięty uchwyt tylny oraz dodatkowy uchwyt grzybkowy.  W zestawie głowica tnąca Pro-Tap z żyłką o średnicy 1.6 mm i długości 4 m oraz osłona. | szt. | 1 | TAK |  |
| **5.** | **Automatyczny zwijacz z wężem**  **Dane techniczne:**  Wąż ½  Długość węża 20m  Końcówki 4 rodzaje | szt. | 1 | TAK |  |
| **6.** | **Odkurzacz ogrodowy**  **Dane techniczne:**  Przełącznik zmiany prędkości.  Skrobak na końcu rury do zdrapywania i zasysania mokrych liści.  Moc pobierana: 3000 W.  System ssania/wydmuchu: 2 tuby.  Objętość zasysana na min.: 9-11.5 m3.  Ostrza rozdrabniające.  Objętość po zmieleniu: 10:1.  Pojemność zbiornika: 35 l.  Pas do przenoszenia.  Natężenie hałasu: do 93 dB.  Waga: do 6 kg.  Prędkość wydmuchu: 290 km/godz.  Druga rękojeść. | szt. | 1 | TAK |  |
| **7.** | |  | | --- | | **Profesjonalny zestaw do sprzątania,**  **Dane techniczne:**  7-częściowy  Pojedynczy kubeł z tworzywa na kółkach 18 l,  Składany, automatyczny uchwyt 420 x 150 mm  Automatyczny mop z mikrowłókien  Chromowany drążek, 2-częściowy, dł. 1400 mm. **5 szt.** automatycznych mopów z mikrowłókien z 2 kieszeniami i 1 łącznikiem, szer. x dł. 420 x 150 mm. **2 szt.** ściereczek z mikrowłókien, niebieskich. Myjka do szyb z nakładką, szer. 350 mm. Ściągacz do szyb ze stali szlachetnej, szer. 350 mm. | | szt. | 3 | TAK |  |

Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).