**Załącznik nr 10**

**Załącznik nr 1 do umowy WRIP.3432.10c…….2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość sztuk | Wymóg graniczny | Potwierdzenie, opis |
| **1.** | **Bindownica**  **Dane techniczne:**  Format A4  Dziurkowanie do 20 kartek  Oprawianie do 510 kartek  Regulacja odległości dziurek od krawędzi kartki  Wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu  Bardzo czytelna regulacja marginesu  Precyzyjna dźwignia do rozciągania grzbietów  Ergonomiczna dźwignia do dziurkowania kartek | szt. | 1 | TAK |  |
| **2.** | **Gilotyna**  **Dane techniczne:**  Gilotyna nożowa do przycinania niewielkich ilości dokumentów  Maksymalna grubość ciętych materiałów: jedno zdjęcie lub 10 arkuszy o gramaturze 80 g/m2  Długość cięcia 330 mm  Osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy  Miarki: pozioma i pionowa ułatwiają przycięcie dokumentów  Solidna metalowa baza o wymiarach 360 x 230 mm  Nóżki antypoślizgowe  Wymiary: ok.445 x 270 x 63 mm  Waga ok.1,67 kg | szt. | 1 | TAK |  |
| **3.** | **Laminator**  **Dane techniczne:**  Laminacja na zimno i na gorąco  Funkcja zwalniania napędu wałków  Szerokość szczeliny wejściowej: 330 mm  Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 150 mik.  Czas nagrzewania i stabilizacji 4-5 min.  Wymiary: 430 x 110 x 85 mm  Waga ok. 1,5 kg |  | 1 szt. | TAK |  |
| **4.** | **Biurowa drukarka czarno- biała**  **Dane techniczne:**   Technologia druku   laserowa  Maks. rozmiar nośnika   A4  Szybkość druku (mono)   20 str./min.  Zainstalowana pamięć   32 MB  Wydajność   15000 str./mies.  Emulacje   GDI  Rozdzielczość w poziomie (mono)   600 dpi  Rozdzielczość w pionie (mono)   600 dpi  Gramatura papieru   60-163 g/m2  Pojemność podajnika papieru   250 szt.  Pojemność tacy odbiorczej   100 szt.  Obsługiwane nośnik: papier zwykły, etykiety papierowe, koperty ,folia  Typ skanera :  płaski  Optyczna rozdzielczość skanowania   1200x600 dpi  Maksymalna rozdzielczość skanowania   1200x600  Skalowanie   25-400 %  Złącze zewnętrzne   USB2.0 PictBridge  Podajnik na 250 arkuszy  Tacka odbiorcza na 100 arkuszy  Bęben na 20 tyś. kopii  Toner startowy na 1500 kopii.  Szerokość  ok. 492 mm Głębokość   ok.465 mm Wysokość  ok. 369 mm  Masa netto  ok.11,8 kg | szt. | 1 | TAK |  |
| **5.** | **Kalkulator biurowy**  **Dane techniczne:**  12-pozycyjny wyświetlacz  Funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń (do 120 kroków)  Obliczenia ostatnio wprowadzonej pozycji  Klawisz podwójnego i potrójnego zera  Podwójne zasilanie;  Plastikowe klawisze wymiary ok.185x142x44 mm  Waga ok.214 g | szt. | 16 | TAK |  |
| **6.** | **Niszczarka do dokumentów**  **Dane techniczne:**  Możliwość niszczenia jednorazowo 18 kartek (70g) na ścinki ok. 3,9x38mm,  Poziom bezpieczeństwa DIN3  Możliwość niszczenia dokumentów ze zszywkami i spinaczami, kart kredytowe i płyt CD/DVD  Szerokość szczeliny wejściowej ok.230 mm  Elektroniczny start-stop,  Funkcja cofania  Wyjmowany kosz o pojemności 49 litrów  Obudowa na kółkach z blokadą | szt. | 1 | TAK |  |
| **7.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Kserokopiarka wielofunkcyjna**   |  | | --- | | **Dane techniczne:** | | Prędkość kopiowania A4/ od 15do 25 stron na  minutę | | ZOOM 25% do 400% | | Rozdzielczość skanera(cyfrowa) do 9600 dpi;  (optyczna) 2400 x 4800  dpi | | Pojemność podajnika oryginałów 35 arkuszy | | Jednorazowa ilość kopii- do 99 kopii | | Pojemność papieru -dwie tace papieru -  w sumie do 300 arkuszy | | Duplex- automatyczne drukowanie  dwustronne | | Funkcje drukowanie na płytach CD/DVD;  Drukowanie bezpośrednie z aparatów i kamer  cyfrowych - PictBridge i  Bubble Jet Direct.;  FUNKCJE KOPIARKI:  Kopia bezmarginesowa,  Obraz Lustrzany,  Powtórka Kopii,  Skopiuj cały dokument,  2 w 1,  Dołączony program do OCR,  Funkcja kopii kolorowej oraz kopiowania zdjęcia | | Interfejsy USB 2.0 HighSpeed | | Systemy operacyjne Windows 98/ME/2000/XP | | Prędkość wydruku - kolorowa grafika od 11 do  17 stron na minutę | | Głębia skanowania - kolor (we/wy) Wejście/  wyjście: 48 / 24 bity | | Skanowanie kolorowe  Kolorowy skaner płaski z elementem skanującym typu CCD | | Skanowanie do E-mail | | Skanowanie do Faksu PC FAX (z PC do FAX) | | Załączone oprogramowanie Easy PhotoPrint,  Easy WebPrint, Omni  Page Se (OCR), Easy LabelPrint | | Metoda druku Bubble Jetä atrament na żądanie,  technologia FINE,  kropla 2pl | | Rozdzielczość kopiowania600 x 600 dpi (mono);  1200 x 1200 dpi  (kolor) | | |  | | szt. | 1 | TAK |  |

Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).