**Oznaczenie sprawy: WKA.272.10.4.2012 Załącznik nr 1**

**do Formularza ofertowego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO SAMOCHODU**

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Powiat Goleniowski na zadanie pn.: „**Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Goleniowie”,** oferujemy niżej wymieniony samochód o podanych parametrach technicznych, cechach i z podanym wyposażeniem na warunkach określonych w SIWZ i wzorze umowy.

Tabela nr 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE\*  **Stanowiące 70% punktacji w ocenie** | OFEROWANE PARAMETRY  **(TAK/NIE/INNE)1** |
|  | Homologacja jednoetapowa na pojazd kategorii homologacyjnej M1 o liczbie miejsc 7 w tym miejsce kierowcy (wyciąg ze świadectwa homologacji lub CEC (Certificate of Conformity )\*\* |  |
|  | Rodzaj pojazdu samochód osobowy |  |
|  | Rodzaj nadwozia AF wielozadaniowe (MPV) |  |
|  | Rok produkcji: 2011 lub 2012 |  |
|  | Pojemność skokowa silnika od 1800 cm3 do 2000 cm3 |  |
|  | Silnik o mocy minimum 130 KM spełniający normy spalin co najmniej CEE EURO-5 |  |
|  | Długość samochodu nie większa niż 4900 mm |  |
|  | Szerokość samochodu nie większa niż 1910 mm przy złożonych lusterkach |  |
|  | Wysokość samochodu nie większa niż 1800 mm |  |
|  | Pojemność bagażnika min. 140 l przy wszystkich rozłożonych miejscach siedzących, min. 500 l przy złożonym 2 rzędzie siedzeń, min. 1400 l przy złożonych 2 i 3 rzędzie siedzeń. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min. 60 l |  |
|  | Manualna mechaniczna skrzynia biegów: min. 6 biegów plus wsteczny |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania ABS plus korektor siły hamowania EBD z hamulcami tarczowymi na każdej osi, tarcze przednich hamulców wentylowane |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy( ESP) |  |
|  | System kontroli trakcji (ASR lub TCS) |  |
|  | Nadwozie przeszklone w pełni w tym przeszklenie boczne dla wszystkich miejsc oraz tylnych drzwi |  |
|  | Ogrzewanie tylnej szyby |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i tyłu |  |
|  | Automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne wsteczne |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa |  |
|  | Poduszki powietrzne minimum 6 tj. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń oraz kurtynowe boczne |  |
|  | Pełne otapicerowanie części pasażerskiej |  |
|  | Osłony przeciwsłoneczne przedniej szyby z wbudowanymi podświetlanymi lusterkami |  |
|  | Liczba miejsc 7 w tym kierowcy; |  |
|  | Wszystkie miejsca pełnowymiarowe |  |
|  | Miejsca III rzędu dostosowane do przewozu na długich trasach osób dorosłych o wzroście 180 cm z bezpieczną odległością do podsufitki |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją ustawienia |  |
|  | Każde miejsce siedzące wyposażone w zagłówek i trzypunktowe pasy bezwładnościowe |  |
|  | Składane miejsca siedzące drugiego i trzeciego rzędu tworzące po złożeniu płaską powierzchnię |  |
|  | Regulacja położenia kierownicy wzdłużna i pionowa |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna wraz ze zdalnym sterowaniem systemu audio |  |
|  | Całoroczne światła do jazdy dziennej |  |
|  | Przednie światła przeciwmgielne |  |
|  | Możliwość elektrycznego zdalnego korygowania ustawienia świateł przednich lub układ samopoziomowania nadwozia |  |
|  | Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek drzwi współpracujący z autoalarmem |  |
|  | Czujniki parkowania tylne |  |
|  | Czujniki zapięcia pasów |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Autoalarm |  |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich wraz z kompletem opon letnich i zimowych |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | Komplet dywaników welurowych i gumowych |  |
|  | Lakier nadwozia metalizowany kolor stonowany\*\*\* |  |
|  | Komputer pokładowy ze wskazaniem temperatury zewnętrznej |  |
|  | Radioodtwarzacz CD, MP3 wraz z instalacją radiową (min. 4 głośniki + antena) |  |
|  | Zestaw głośnomówiący u-connect z technologią Bluetooth |  |
|  | Port USB i gniazdo AUX-IN |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy , gaśnica proszkowa samochodowa, apteczka pierwszej pomocy |  |
|  | Podnośnik przenośny odpowiedni do proponowanego typu samochodu (lewarek) |  |
|  | Gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym min. 24 miesiące\*\*\*\* |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesiące\*\*\*\* |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia min. 96 miesiące\*\*\*\* |  |

**1W przypadku oferowania przez oferenta wymaganego parametru należy wpisać słowo „TAK”, w przypadku braku słowo „NIE”, natomiast w sytuacji zaproponowania innego parametru wpisać jaki jest oferowany.**

**Wyjaśnienia:**

**\*Niespełnienie parametrów wymaganych skutkować będzie odrzuceniem ofert przy czym wyposażenie proponowane nie może być gorsze niż oferowane przez producenta dla danego typu i modelu samochodu jako standardowe**

**\*\* Zamawiający nie dopuszcza homologacji wieloetapowej (przebudowa samochodu ciężarowego na osobowy lub zmiana liczby miejsc z innej na 7 w tym miejsce kierowcy )**

**\*\*\*Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru z dostępnej gamy kolorystycznej dla danego modelu i marki samochodu z wyłączeniem kolorów jaskrawych**

**\*\*\*\*Warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego pojazdu i danej marki**

Ponadto ocenie podlegają następujące parametry:

Tabela nr 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY DODATKOWO OCENIANE | Ocena w % |
|  | Zużycie paliwa w cyklu **miejskim** wg świadectwa homologacji w l/100 km | 14 % |
|  | Koszty przeglądów okresowych i części zamiennych wymagane przez producenta oferowanego samochodu **w** **okresie 5 lat** i **przebiegu 150 tys.** **km** w oparciu o ceny na dzień składania ofert podane łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne przeglądy wg poniższego przykładu:  15.000 km - x zł;  30.000 km - y zł;  45.000 km - z zł, itd. | 10 % |
|  | Wyposażenie dodatkowe - liczone 1 punkt za każdy parametr stanowiący wyposażenie dodatkowe, w sumie 6 pkt.   1. Rocznik samochodu 2012 2. Fabrycznie przyciemniane szyby boczne i tylna w przedziale pasażerskim 3. Układ wspomagania ruszania na pochyłościach 4. Czujniki parkowania z przodu 5. Ogrzewanie przedniej szyby 6. Kierownica i dźwignia biegów obszyte skórą | 6 % |

……………………….. …………………………………………..

(miejscowość, dnia) (podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)